Любая проходка кровельная для вентиляции, дымоходов, сэндвич-труб, флагштоков, электрических кабелей или мачт телевизионных антенн монтируется следующим образом:

1. Подготовка поверхности, очистка от загрязнений (в случае необходимости).
2. Обрезка гофры из ЭПДМ-резины до нужного диаметра.
3. Установка проходки на элемент, который требуется загерметизировать.
4. Сгибание алюминиевого фланца, чтобы он повторял поверхность кровельного материала.
5. Нанесение кровельного герметика в специальные канавки.
6. Закрепление кровельной проходки.

[](https://borge.ru/uploads/images/img.php.jpg)